Уважаемые абоненты!

ИМУП «МРКВК» РБ ОБРАЩАЕТ Ваше внимание, что согласно СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений предусмотрены минимальные расстояния от сетей водопровода и канализации до объектов благоустройства.

|  |  |
| --- | --- |
| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
|
| Водопровод  | 5 | 3 | 2  | 1  |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1,5  | 1  |

Напоминаем Вам, что размещение объектов капитального строительства и объектов благоустройства (заборы, парковки, бетонные площадки, клумбы, газоны и проч.) в охранной зоне водопровода и канализации недопустимо. В случае нарушения указанных требований размещения при проведении ремонтных работ ИМУП «МРКВК» РБ не несет ответственности за сохранность объектов, построенных в охранной зоне.